ДОГОВОР №  _____
на техническое обслуживание

г. _________							                         «   » _________ 2020 г.

ООО «Алеа», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Бутуриди М.А., действующего на основании Устава, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании _______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1	В течение срока действия настоящего договора Исполнитель обязуется проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, перечень которого приведен в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2	Работы по техническому обслуживанию оборудования проводятся на объектах Заказчика.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1.	Цена по Договору за работы по ежеквартальному техническому обслуживанию оборудования за год составляет ____________ руб. 00 копеек,  включая НДС.
2.2. Оплата Заказчиком работ Исполнителя производится авансовыми платежами на основании счетов, выставленных Исполнителем, в течение 3-х банковских дней с даты их выставления. 
2.3. В случае необходимости приобретения запасных частей для проведения работ по ремонту оборудования, выходящих за рамки работ, приведенных в Приложении №1, Заказчик, оплачивает их стоимость в течение 3-х банковских дней с даты выставления счета Исполнителем.
2.4. Стоимость ремонтных работ по устранению неисправностей, возникших в результате эксплуатации оборудования ЗАКАЗЧИКОМ (или аварии), определяется в каждом конкретном случае отдельно на основании  Дополнительного соглашения, составленного в соответствии с заключением Исполнителя после проведённой диагностики.

3. Порядок приемки работ
3.1. После завершения работ Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение трех рабочих дней после получения Акта рассматривает его и подписывает или в тот же срок, при обнаружении недостатков в работе, направляет мотивированный письменный отказ от приемки выполненных работ.
3.2. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется Протокол с перечнем доработок и с указанием сроков их устранения. Устранение недостатков в работе осуществляется Исполнителем без дополнительной оплаты.
3.3. В случае задержки подписания Акта сдачи-приемки Заказчиком на срок более 3-х дней и (или) несвоевременного отправления Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта, Исполнетель подписывает акт в одностороннем порядке, а работа считается принятой Заказчиком и подлежит оплате.

4. Обязанности сторон и условия их выполнения
4.1.	Исполнитель обязуется:
4.1.1.	Производить плановое техническое обслуживание, в объеме, предусмотренном Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора;
4.1.2.	Определять неисправности оборудования и устранять их;
4.1.3.	Выполнять все работы, необходимые для поддержания оборудования в исправном состоянии и гарантировать его работоспособность в периоды между обслуживаниями (гарантия не распространяется на случаи поломки деталей вследствие их естественного износа или в результате внешних воздействий). 
4.1.4.	Заменять вышедшие из строя запасные части вследствие их механического износа или повреждения. Запасные части поставляет Исполнитель (оплата в соответствии с п.2.3).
4.2	Заказчик обязуется:
4.2.1	Своевременно оплачивать стоимость работ технического обслуживания и ремонта оборудования, запасных частей по соответствующим счетам Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.2.2	Обеспечить доступ специалистов к установленному оборудованию для проведения работ;
4.2.3	Решать организационные вопросы, связанные с проведением технического обслуживания и ремонта оборудования;
4.2.4	При обнаружении скрытых недостатков в работе Исполнителя, известить об этом Исполнителя в течение 3-х дней с момента обнаружения недостатков. 
4.2.5    После завершения работ Исполнителем своевременно подписывать Акт сдачи-приемки выполненных работ или, при обнаружении недостатков в работе, направлять мотивированный письменный отказ от приемки выполненных работ; 
4.3	В случае, когда необходимые блоки и комплектующие отсутствуют на складе, Исполнитель и Заказчик оговаривают сроки поставки и замены таких запчастей или замену таких блоков и комплектующих на аналогичные;
4.4	При необходимости ремонта оборудования Заказчик письменно и устно извещает об этом Исполнителя по телефону (кроме выходных и праздничных дней); по выходным и праздничным дням в случаях необходимости оказываются консультации по мобильному телефону сотрудниками сервисной службы;
4.5	Оперативный выезд ремонтного персонала и ремонт оборудования, не связанный с заменой комплектующих, выполняется Исполнителем по вызову Заказчика;
4.6	Заявка на проведение ремонтных работ выполняется в любой день недели, за исключением выходных и праздничных дней;
4.7	Документом, подтверждающим факт выполненных работ (в т.ч. и технического обслуживания) Заказчику, является двухсторонний акт сдачи-приемки выполненных работах, который подписывается уполномоченными представителями Сторон; 
4.8	В случае выхода из строя оборудования вследствие внешнего механического или электрического воздействия или естественного износа, стоимость нуждающихся в замене комплектующих и работы по их замене оплачивает Заказчик на основании счетов Исполнителя.

5. Гарантии.
5.1	Исполнитель гарантирует качественное выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования и устанавливает гарантийный срок на выполненные работы – 3 месяца, на замененные узлы и детали – 6 месяцев.
5.2	Начало гарантийного срока устанавливается с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3	На время устранения недостатков течение гарантийного срока приостанавливается.
5.4	Исполнитель не несет гарантийной ответственности в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

6. Форс-мажор
6.1.	При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, его исполнение может быть отодвинуто на период действия этих обстоятельств.   В случае разногласий Сторон в оценке обстоятельств, Стороны создают совместную Комиссию, правомочную разрешить все спорные вопросы, связанные с их оценкой.
6.2.	Сторона, для которой сложились такие обстоятельства, обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону о начале и окончании их действия. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также должна не позднее 5 (Пяти) рабочих дней известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. 
6.3.	В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 60 (Шестьдесят) дней, Стороны имеют право аннулировать настоящий Договор или его часть. 
7. Срок действия настоящего Договора
7.1. Срок действия Договора составляет 1 (один) год со дня его подписания.
7.2. Если любая из сторон за две недели до истечения срока действия данного Договора письменно не уведомит противоположную сторону о расторжении Договора, то Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.
7.3. Действие пролонгированного Договора вступает в силу с последующего дня после окончания действия предыдущего Договора.
8. Разрешение споров по настоящему Договору
 8.1.	 В случае возникновения споров по настоящему Договору, приоритетным считается поиск  компромиссных решений, удовлетворяющих обе стороны.
8.2.	 Споры по настоящему Договору, по которым не принято взаимоприемлемых решений, разрешаются в арбитражном суде Краснодарского края либо в Адлерском районном суде г. Сочи в соответствии с Законодательством РФ.

9. Дополнения и изменения по настоящему Договору
9.1	Дополнения и изменения по настоящему Договору оформляются отдельным соглашением, и подписывается двумя сторонами.
9.2	 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:				               	   Заказчик:
ООО « Алеа»

Директор_____________/М.А. Бутуриди/  			   _______________/ /

     М.П. 							    М.П.                 
Приложение № 1 
к Договору №______  от «__» ________  20____ г.

1.	Перечень и периодичность обслуживания оборудования.

№	 Наименование	Кол-во	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1							

Стоимость ТО составляет:
№	Наименование	Сумма, руб.	
1	1 квартал		
2	2 квартал		
3	3 квартал		
4	4 квартал		
ИТОГО за год:
В т.ч. НДС 		

Исполнитель_____________/			                            Заказчик_______________/ 
   							  
М.П.									М.П.

         Приложение № 2 
к Договору №_________ от «__» ________  20____г.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ:
 •	Общий осмотр;
 •	Выравнивание и крепление направляющих;
 •	Проверка состояния секций щита ворот на предмет нарушения геометрии, повреждений, расслоений и трещин;
 •	Осмотр шарнирных петель и замена в случае поломки;
 •	Осмотр роликов с подшипниками и замена в случае износа;
 •	Осмотр и проверка креплений ручек на панели ворот;
 •	Осмотр нижнего, верхнего и бокового резинового уплотнения на предмет надрывов и нарушения герметичности закрытого проёма;
 •	Проверка и протяжка всех болтовых соединений щита;
 •	Осмотр торсионных пружин;
 •	Проверка хода щита ворот при разблокированном электроприводе;
 •	Осмотр и проверка состояния цепной передачи на воротах;
 •	Смазка цепной передачи на воротах;
 •	Проверка состояния барабанов, соединительных муфт и их элементов крепления к валу;
 •	Протяжка крепёжных элементов барабанов, соединительных муфт, стопорных колец к валу;
 •	Проверка состояния вала ворот;
 •	Регулировка момента натяжения торсионной пружины/пружин;
 •	Проверка состояния, мест фиксации и натяжения несущих тросов;
 •	Выравнивание натяжения тросов;
 •	Смазка подшипников на роликах, роликодержателей, шарнирных петель;
 •	Проверка состояния пружинных/резиновых амортизаторов полотна ворот;
 •	Протяжка крепления амортизаторов полотна ворот;
 •	Смазка подшипников на кронштейнах-держателях вала;
 •	Проверка и регулировка автоматического запора;
 •	Проверка и регулировка противоподъемного устройства;
 •	Проверка работы ручного механизма подъёма;
 •	Регулировка и смазка ручного механизма подъёма;
 •	Проверка электрических соединений и протяжка клемм;
 •	Проверка состояния системы аварийной блокировки полотна ворот при ослаблении троса;
 •	Проверка состояния механизма калитки;
 •	Регулировка доводчика;
 •	Смазка замка;
 •	Проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и протяжка клемм;
 •	Крепление рейки и привода на конструкцию ворот, вал, монтажное основание;
 •	Проверка работоспособности устройств управления;
 •	Проверка и регулировка концевиков;
 •	Проверка и регулировка ЭП в конечных положениях;
 •	Проверка работы аварийного ручного подъема;
 •	Проверка крепления ЭП
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ рулонных ВОРОТ:
 •	Осмотр общего состояния, внешнего вида (коррозия, загрязнение, деформация и.т.д.);
 •	Проверка электрических замков;
 •	Проверка состояния электрокабеля;
 •	Проверка состояния петель;
 •	Проверка панели управления;
 •	Проверка рамы крепления;
 •	Проверка магнитов;
 •	Контроль состояния, корректировка концевых выключателей;
 •	Проверка уровня масла в редукторе и состояние уплотнительных манжет;
 •	Смазка подшипников осей вала и состояние их крепления к консолям (исключение вибрации);
 •	Проверка состояния шпоночного паза и шпонки, подтяжка стопорного болта на муфте (фиксация оси вала, исключение вибрации);
 •	Проверка состояния соединительных клемм, очистка от окислов;
 •	Проверка крепления консолей (исключение вибрации от двигателя).
Перечень регламентных операций сервисного обслуживания шлагбаумов:
 •	Проверка крепления консолей (исключение вибрации от двигателя).
 •	Общий осмотр;
 •	Проверка состояния монтажного основания;
 •	Проверка состояния конструкции тумбы шлагбаума на предмет разрушения или предельного износа;
 •	Проверка элементов крепления тумбы на монтажное основание;
 •	Проверка состояния опоры стрелы и элементов её крепления;
 •	Проверка стрелы на предмет механического повреждения, образования трещин и изломов;
 •	Проверка состояния крепёжных элементов стрелы к выходному валу;
 •	Протяжка крепёжных элементов стрелы к выходному валу;
 •	Проверка крепления фотоэлементов и их стоек;
 •	Проверка электрических соединений и протяжка клемм фотоэлементов;
 •	Герметичность корпусов фотоэлементов;
 •	Протирка корпусов фотоэлементов;
 •	Проверка состояния сигнальной лампы/ламп и их работоспособности, замена лампочки в сигнальной лампе;
 •	Проверка механизма аварийной разблокировки;
 •	Смазка и регулировка механизма системы аварийной разблокировки;
 •	Проверка уравновешивания стрелы пружиной при разблокированном механизме шлагбаума;
 •	Проверка состояния пружины и узлов её крепления;
 •	Регулировка пружины; 
 •	Регулировка механических упоров стрелы шлагбаума;
 •	Протяжка креплений привода шлагбаума;
 •	Проверка состояния шарниров электропривода;
 •	Смазка шарниров электропривода;
 •	Проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и приводов, протяжка электрических клемм;
 •	Проверка срабатывания фотоэлементов в процессе работы шлагбаума;
 •	Проверка работы концевых выключателей на замедление/остановку стрелы;
 •	Проверка крепления антенны радиоприёмника;
 •	Проверка автоматической остановки/поднятия стрелы шлагбаума при встрече препятствия в зоне движения;
 •	Проверка работоспособности устройств управления.
Перечень регламентных операций сервисного обслуживания цепных барьеров:
 •	Общий осмотр;
 •	Проверка состояния монтажного основания;
 •	Проверка состояния конструкции тумб цепного барьера на предмет разрушения или предельного износа;
 •	Проверка элементов крепления тумб на монтажное основание;
 •	Проверка цепи на предмет механического повреждения, образования трещин и изломов;
 •	Проверка состояния крепёжных элементов цепи;
 •	Проверка крепления фотоэлементов и их стоек;
 •	Проверка электрических соединений и протяжка клемм фотоэлементов;
 •	Герметичность корпусов фотоэлементов;
 •	Протирка корпусов фотоэлементов;
 •	Проверка состояния сигнальной лампы/ламп и их работоспособности;
 •	Проверка механизма аварийной разблокировки;
 •	Смазка и регулировка механизма системы аварийной разблокировки;
 •	Проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и приводов, протяжка электрических клемм;
 •	Проверка срабатывания фотоэлементов в процессе работы цепного барьера;
 •	Проверка работы концевых выключателей на замедление/остановку;
 •	Проверка крепления антенны радиоприёмника;
 •	Проверка работоспособности устройств управления.
 •	
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ скоростных  ВОРОТ:
 •	Проверить наличие и целостность зубьев зиппера, отсутствующие восстановить, повреждённые заменить.
 •	Проверить работу систем безопасности
 •	Проверить работу и настройку авто-открывания (стряхивание инея).
 •	Удалить, при надобности, снег из верхнего и нижнего карманов.
 •	 Удалить наледь с полотна ворот.
 •	Проверить состояние электрических кабелей.
 •	 Проверить состояние разъемов.
 •	 Проверить состояние кабельных вводов, крепление крышки, уплотнение крышки.
 •	Работа органов открывания ворот.
 •	Состояние креплений: демпферов вибраций, страховочного троса, уплотнений электромотора и крепления к валу электромотора;
 •	Состояние разъемов и проводки;
 •	Проверка уплотнителей редуктора: смазывание при необходимости.
 •	Датчик положения: состояние батареи, кабель, разъем подключения к контроллеру.
 •	Проверка полотна в состоянии выдерживать необходимое давление, не выходя из направляющих.
 •	Состояние всех сварных швов полотна.
 •	Состояние зипперов:
 •	- проверить износ, выполнить смазку;
 •	- Застежки-молнии (M2, M3): наличие зубьев, состояние резины, смазка, износ;
 •	Проверка уплотнения прилегания к полу.
 •	Состояние боковых стоек.
 •	Крепление ворот и их компонентов.
 •	Состояние подшипников, приводного механизма и вала.
 •	Очистка фотоэлементов - передатчика и приемника.
 •	Работа датчика WDD
 •	Чистоту и степень закрытия краев боковых направляющих.
 •	Наличие всех винтов и пружин.
 •	Свободное перемещение гибкого полотна.
 •	Проверка различные элементов на повреждение (боковые направляющие, верхняя часть боковых направляющих, блок заправки полотна).

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ откатных  ВОРОТ:
 •	Визуальный и акустических осмотр ворот
 •	Визуальный осмотр полотна ворот.
 •	Тестирование электропривода согласно инструкции завода-изготовителя, при необходимости  настройка и регулировка.
 •	Проверка крепления привода.
 •	Осмотр целостности зубчатой рейки, при необходимости закрепить.
 •	Осмотр роликов на плавность вращения.
 •	Осмотр улавливателей, если требуется закрепить. При необходимости регулировка.
 •	Осмотр удерживающих столбов.
 •	Кронштейны – проверить правильность установки и надежность крепления.
 •	Осмотр положения электрических соединений.
 •	Проверка работы блока управления.
 •	Проверка  работы датчиков движения, радаров, фотоэлементов.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ распашных  ВОРОТ:

 •	оценка усилия, необходимого для перемещения створки ворот
 •	оценка состояния, смазка петель
 •	состояние фундамента столбов (отклонение столбов от вертикали).
 •	проверка состояние опорных кронштейнов.
 •	проверка состояние упоров створок (если предусмотрены монтажными инструкциями на привод).
 •	проверка состояния ходового вала, втулки (смазка).
 •	корректировка положения концевых выключателей.
 •	проверка работы разблокиратора.
 •	проверка надёжности разъёмов электронных плат, состояние гибкой подводки.

Исполнитель___________________/  	             Заказчик____________________/ 
   							  
  М.П. 							    М.П.